|  |
| --- |
| **Полностью автоматический проигрыватель**  **МОДЕЛЬ:** **ТТ25АТ**  **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**   1. Выберите безопасное место и избегайте размещения устройства под прямыми солнечными лучами или рядом с любыми источниками тепла. 2. Избегайте сред, подверженных вибрации, чрезмерной запыленности, холоду или влаге. 3. Из-за риска поражения электрическим током не открывайте корпус. Если посторонний предмет случайно попал внутрь устройства, обратитесь к местному дилеру. 4. Не пытайтесь чистить устройство химическими растворителями, так как это может повредить отделку. Для очистки рекомендуется использовать чистую сухую ткань. 5. Сохраните это руководство для дальнейшего использования.       **Детали проигрывателя:**   1. Петля пылезащитной крышки 2. Тонарм 3. Фиксатор тонарма 4. Картридж с иглой 5. Селектор 7- дюймовых и 12 -дюймовых виниловых пластинок 6. Адаптер на 45 об/мин 7. Опорный диск 8. Кнопка выбора скорости 9. USB-порт — для записи на USB носитель   Примечание: это устройство без функции воспроизведения USB   1. Индикатор записи USB 2. Кнопка REC — нажмите ее, чтобы начать запись на USB   Нажмите еще раз, чтобы остановить запись USB   1. Кнопка START — нажмите эту кнопку, чтобы начать воспроизведение 2. Кнопка STOP -Нажмите ее, чтобы остановить воспроизведение. 3. Кнопка подъема тонарма 4. Переключатель режима выхода PHONO или LINE OUT 5. Выходной разъем RCA — подключение к фонокорректору или   акустической системе (со встроенным усилителем мощности)   1. Гнездо адаптера питания 2. Кнопка питания   **Приводной ремень**  Ремень и опорный диск были правильно установлены на заводе, но ремень может соскочить во время транспортировки. Если это так, произведите самостоятельную установку ремня.   1. Снимите резиновый коврик с опорного диска и стопорное кольцо с вала диска, а затем снимите диск с вала. 2. Наденьте приводной ремень на внутренний край опорного диска и установите диск обратно на вал. 3. Удерживая ремень пальцами, наденьте его на шкив двигателя, как показано на рисунке ниже. 4. Закрепите стопорное кольцо на валу и поместите резиновый коврик на опорный диск.     Примечание: избегайте попадания масла на ремень, оно вызовет проскальзывание. Пожалуйста, убедитесь, что ремень не деформирован и не перекручен.  **Прослушивание записи**   1. Откройте крышку 2. Подключите адаптер питания к устройству и сетевой розетке 3. Нажмите кнопку включения/выключения на задней панели, чтобы включить устройство 4. Установите переключатель PH/LINE OUT в режим PH (PHONO) или в режим LINE OUT, в зависимости от того, к какому оборудованию подключен проигрыватель. 5. Поместите пластинку на опорный диск проигрывателя и выберите желаемую скорость (33/45) в соответствии с пластинкой, в то же время убедитесь, что селектор виниловой пластинки 7 ” и 12 ” соответствует размеру виниловой пластинки. 6. Откройте фиксатор тонарма, чтобы освободить тонарм. Нажмите кнопку запуска на передней панели, тонарм автоматически переместится в нужное положение над пластинкой и начнет воспроизведение пластинки с первой песни. Если вы хотите воспроизвести другие песни с пластинки, нажмите кнопку подъема тонарма, тонарм поднимется и прекратит воспроизведение, вручную переместите тонарм в нужное положение на пластинке, затем нажмите кнопку подъема тонарма снова, тонарм медленно опустится на пластинку и воспроизведение продолжится. 7. Тонарм автоматически вернется на фиксатор по окончании воспроизведения.   **Примечание 1:** при воспроизведении пластинки со скоростью 45 об/мин используйте прилагаемый адаптер для 45 об/мин, расположенный в держателе рядом с тонармом.  **Примечание 2.** Перед началом воспроизведения снимите пластиковый защитный кожух с иглы.  **Подключение акустической системы**   1. Когда переключатель режима PHONO или LINE OUT установлен в режим PHONO, подключите проигрыватель к внешнему фонокорректору, а затем подключите фонокорректор к акустической системе (со встроенным усилителем мощности) 2. Когда переключатель режима PHONO или LINE OUT переключен в режим LINE OUT, подключите проигрыватель к акустической системе (со встроенным усилителем мощности)   **Примечание: входящий в комплект аудиокабель RCA-RCA предназначен для наиболее частого использования. Если он не подходит во время подключения, купите правильный аудиокабель в местном магазине.**  **USB-запись**   1. Вставьте USB-накопитель в USB-порт на передней панели. 2. Во время воспроизведения виниловых пластинок нажмите кнопку REC, чтобы начать запись на USB.   Нажмите ее еще раз, чтобы остановить запись USB.  Записанные файлы будут сохранены на USB-накопителе.  **Важные рекомендации и меры предосторожности** 1. Открывая или закрывая крышку проигрывателя, обращайтесь с ней осторожно, взяв ее либо за центр, либо за каждую сторону. 2. Не касайтесь кончика иглы пальцами; избегайте ударов иглы о диск проигрывателя или край пластинки. 3. Периодически очищайте иглу мягкой щеткой (проводите щеткой в направлении, параллельном тонарму). 4. Если вам необходимо использовать жидкость для очистки игл, наносите ее в небольшом количестве. 5. Аккуратно протирайте пылезащитную крышку и корпус проигрывателя мягкой тканью.  6. Никогда не наносите агрессивные химикаты или растворители на какую-либо часть системы проигрывателя. |